一、需求内容和报价格式

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **需求内容** | **基本需求描述** | **数量** | **配置描述** | **品牌** | **型号** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** | **备注** |
| 1 | 门诊楼1楼出入口1 | 1.双面门禁（IC卡和密码）； 2.双门门磁1套； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 门诊楼1楼出入口2 | 1.双面门禁（IC卡和密码）； 2.双门门磁1套； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 门诊楼1楼污梯通道出入口 | 1.双面门禁（IC卡和密码）； 2.单门门磁1套； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 门诊楼1楼消防通道出入口1 | 1.双面门禁（IC卡和密码）； 2.单门门磁1套； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 门诊楼1楼消防通道出入口2 | 1.双面门禁（IC卡和密码）； 2.单门门磁1套； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 门诊楼1楼出入口3 | 1.双面门禁（IC卡和密码）； 2.双门门磁2套； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 门诊楼1楼出入口4 | 1.双面门禁（IC卡和密码）； 2.双门门磁2套； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 门诊楼1楼出入口5 | 1.双面门禁（IC卡和密码）； 2.双门门磁2套； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 门诊楼2楼出入口1 | 1.双面门禁（IC卡和密码）； 2.单门门磁1套； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 门诊楼2楼出入口2 | 1.双面门禁（IC卡和密码）； 2.双门门磁1套； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 门诊楼2楼出入口3 | 1.双面门禁（IC卡和密码）； 2.双门门磁1套； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 门诊楼2楼出入口4 | 1.双面门禁（IC卡和密码）； 2.双门门磁1套； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 门诊楼2楼出入口5 | 1.双面门禁（IC卡和密码）； 2.双门门磁2套； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 门诊楼2楼出入口6 | 1.双面门禁（IC卡和密码）； 2.双门门磁1套； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 门诊楼2楼出入口7 | 1.双面门禁（IC卡和密码）； 2.双门门磁1套； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 门诊楼2楼出入口8 | 1.双面门禁（IC卡和密码）； 2.双门门磁2套； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 住院楼1楼出入口1 | 1.双面门禁（IC卡和密码）； 2.双门门磁1套； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 住院楼1楼出入口2 | 1.双面门禁（IC卡和密码）； 2.双门门磁1套； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 住院楼1楼出入口3 | 1.双面门禁（IC卡和密码）； 2.单门门磁1套； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 住院楼1楼出入口4 | 1.双面门禁（IC卡和密码）； 2.双门门磁2套； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 住院楼1楼出入口5 | 1.双面门禁（IC卡和密码）； 2.双门门磁2套； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 住院楼1楼出入口6 | 1.双面门禁（IC卡和密码）； 2.单门门磁1套； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 住院楼1楼出入口7 | 1.双面门禁（IC卡和密码）； 2.双门门磁1套； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 住院楼1楼出入口8 | 1.双面门禁（IC卡和密码）； 2.双门门磁1套； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 住院楼2楼出入口1 | 1.双面门禁（IC卡和密码）； 2.单门门磁1套； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 住院楼2楼出入口2 | 1.双面门禁（IC卡和密码）； 2.双门门磁2套； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 住院楼2楼出入口3 | 1.双面门禁（IC卡和密码）； 2.单门门磁1套； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 住院楼负一层出入口1 | 1.双面门禁（IC卡和密码）； 2.双门门磁2套； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 住院楼负一层出入口2 | 1.双面门禁（IC卡和密码）； 2.双门门磁1套； | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 人行道闸调整（拆除、安装） | 1.疫情期间配置的道闸（品牌：大华） 2.现需拆除、调整位置重新安装。 3.涉及位置：门诊大堂、急诊门口、住院楼负一层、住院楼负二层。 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 车行道闸调整 | 1. 调整为下方有围栏，人不可通过的形式。 2. 位置：南门 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 安检X光机 | 1.通道尺寸：达到或优于500mm\*300mm； 2.安装方式：落地式。 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 安检X光机 | 1.通道尺寸：达到或优于800mm\*600mm； 2.安装方式：落地式。 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 安检门 | 1.信息显示：达到或优于3.5寸液晶显示屏，18区人形报警指示灯，可精准显示金属探测位置； 2.金属检测：达到或优于最高灵敏度可检测到一枚回形针，有效进行违规物品核验。 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （若有其他实施需辅助内容，可后加列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、保修期：不少于36个月。

三、其他要求：建设内容须符合消防等相关规范，需与医院现用门禁卡匹配，可接入系统统一管理，有广州售后人员。